[CLEANACTION_NUM_0_2_0]
nCleanActionNum = 24
[CLEANACTION_0_2_0_0]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降找限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_2_0_1]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机复位完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_2]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 3300
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏上升封住喷头
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = LM信号输出
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_0_3]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏上升完成
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 21
[PARAMS_NUM]
nCleanModeNum = 2
nCleanDepthNum = 3
nCleanNameNum = 0
[CLEAN_MODE0]
nModeNum = 1
strCleanMode = 手动
[CLEAN_MODE1]
nModeNum = 2
strCleanMode = 自动
[CLEAN_DEPTH0]
nDepthNum = 1
strCleanDepth = 强
[CLEAN_DEPTH1]
nDepthNum = 2
strCleanDepth = 中
[CLEAN_DEPTH2]
nDepthNum = 3
strCleanDepth = 弱
[CLEANACTION_0_2_0_4]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = LM信号关闭
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_0_5]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭LM抽墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 5000
strRemarkWaitTime = 等待5秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_0_6]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 128
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 小车到刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 等待6秒
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_0_7]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 刮片到喷头1位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_8]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_0_9]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 4000
strRemarkWaitTime = 抽四秒残墨
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_0_10]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_0_11]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 4800
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 到喷头1的位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏下降停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_0_12]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启抽残墨信号
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_13]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 42
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 执行刮墨动作
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽两秒残墨
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_0_14]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_15]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 7000
nRunSpeed = 2000
strRemarkMoto = 刮片复位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_0_16]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_17]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 820
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 小车去闪喷位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_0_18]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_19]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 4000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 100
strRemarkFlash = 执行闪喷动作
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降至限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_2_0_20]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 878
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 回清洗原点
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_0_21]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_22]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 97
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 回清洗位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_0_23]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_24]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_2_0_25]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 2000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 500
strRemarkFlash = 开启闪喷
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_2_0_26]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 3000
strRemarkWaitTime = 等待三秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_0_27]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_0_28]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_0_29]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_0_30]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_31]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 10
nRunDir = 1
nRunDistance = 4000
nRunSpeed = 128
strRemarkMoto = 回刮片
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_0_32]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_33]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 20
nRunDir = 1
nRunDistance = 500
nRunSpeed = 80
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 5
[CLEANACTION_0_2_0_34]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_35]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_2_0_36]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_37]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 20
nRunDir = 0
nRunDistance = 800
nRunSpeed = 128
strRemarkMoto = 墨站上升等待闪喷
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 5
[CLEANACTION_0_2_0_38]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_0_39]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 1000
nMicrofrequency = 100
nFlashGapTime = 100
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_2_0_40]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽废墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 16
[CLEANACTION_0_2_0_41]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 1000
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_0_42]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽废墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 16
[CLEANACTION_0_2_0_43]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 10
nRunDir = 1
nRunDistance = 500
nRunSpeed = 128
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 5
[CLEANACTION_0_2_0_44]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_2_0_45]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_NUM_0_2_1]
nCleanActionNum = 24
[CLEANACTION_0_2_1_0]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降找限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_2_1_1]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机复位完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_1_2]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 3300
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏上升封住喷头
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = LY信号输出
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_2_1_3]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏上升完成
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_1_4]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = LY信号关闭
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_2_1_5]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭LM抽墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 5000
strRemarkWaitTime = 等待5秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_1_6]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 128
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 小车到刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 等待6秒
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_1_7]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 刮片到喷头1位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_1_8]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_2_1_9]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 4000
strRemarkWaitTime = 抽四秒残墨
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_1_10]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_2_1_11]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 4800
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 到喷头1的位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏下降停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_1_12]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启抽残墨信号
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_1_13]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 42
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 执行刮墨动作
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽两秒残墨
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_1_14]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_1_15]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 7000
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 刮片复位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_1_16]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_1_17]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 820
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 小车去闪喷位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_1_18]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_1_19]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 4000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 100
strRemarkFlash = 执行闪喷动作
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降至限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_2_1_20]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 878
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 回清洗原点
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_1_21]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_1_22]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 97
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 回清洗位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_1_23]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_1_24]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_2_1_25]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 2000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 500
strRemarkFlash = 开启闪喷
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_2_1_26]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 3000
strRemarkWaitTime = 等待三秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_1_27]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_1_28]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽两秒残墨
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_1_29]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_NUM_0_1_0]
nCleanActionNum = 22
[CLEANACTION_0_1_0_0]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_1_0_1]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待小车复位完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_1_0_2]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启LM抽墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_1_0_3]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 1000
strRemarkWaitTime = 抽墨一秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_1_0_4]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_1_0_5]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 等待6秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_1_0_6]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 230
nRunSpeed = 50
strRemarkMoto = 小车出刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_1_0_7]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待小车动作完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_1_0_8]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启抽残墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_1_0_9]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽残墨两秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_1_0_10]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_1_0_11]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启Y信号开关，刮片上升
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 11
[CLEANACTION_0_1_0_12]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 400
nRunSpeed = 50
strRemarkMoto = 小车刮墨
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_1_0_13]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待小车运动完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_1_0_14]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭Y信号输出，刮片下降
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 11
[CLEANACTION_0_1_0_15]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 4000
nRunSpeed = 50
strRemarkMoto = 小车回闪喷位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_1_0_16]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待小车回闪喷位完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_1_0_17]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 3000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 500
strRemarkFlash = 开启闪喷
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_1_0_18]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启抽残墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_1_0_19]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 3000
strRemarkWaitTime = 抽残墨3秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_1_0_20]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_1_0_21]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_NUM_0_0_0]
nCleanActionNum = 24
[CLEANACTION_0_0_0_0]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降找限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_0_0_1]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机复位完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_0_2]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 3300
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏上升封住喷头
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = LM信号输出
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_0_0_3]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏上升完成
dwWaitTime = 4000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_0_4]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = LM信号关闭
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_0_0_5]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭LM抽墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 5000
strRemarkWaitTime = 等待5秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_0_6]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 128
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 小车到刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 等待6秒
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_0_7]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 刮片到喷头1位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_0_8]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_0_0_9]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 抽6秒残墨
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_0_10]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_0_0_11]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 4800
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 到喷头1的位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏下降停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_0_0_12]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启抽残墨信号
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_0_13]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 42
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 执行刮墨动作
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽两秒残墨
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_0_14]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_0_15]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 7000
nRunSpeed = 2000
strRemarkMoto = 刮片复位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_0_0_16]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_0_17]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 820
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 小车去闪喷位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_0_18]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_0_19]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 4000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 100
strRemarkFlash = 执行闪喷动作
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降至限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_0_0_20]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 878
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 回清洗原点
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_0_21]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_0_22]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 97
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 回清洗位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_NUM_0_2_2]
nCleanActionNum = 36
[CLEANACTION_0_2_2_0]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降找限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_2_2_1]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机复位完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_2]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 3300
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏上升封住喷头
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = LM信号输出
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_2_3]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = LY信号开
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_2_2_4]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏上升完成
dwWaitTime = 3000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_2_5]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = LM信号关闭
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_2_6]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = LY信号关闭
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_2_2_7]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭LM抽墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 5000
strRemarkWaitTime = 等待5秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_2_8]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 61
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 小车到刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 等待6秒
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_2_9]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 刮片到喷头1位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_10]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_2_11]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_2_2_12]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 4000
strRemarkWaitTime = 抽四秒残墨
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_2_2_13]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_2_2_14]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_2_2_15]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 3300
nRunSpeed = 2000
strRemarkMoto = 到喷头1的位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏下降停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_2_16]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启抽残墨信号
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_17]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 42
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 执行刮墨动作
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽两秒残墨
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_2_18]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_19]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 7000
nRunSpeed = 2000
strRemarkMoto = 刮片复位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_2_20]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_21]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 25
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 到喷头2刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_2_22]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_23]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 4800
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 去喷头2刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_2_24]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待1马达停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_25]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 42
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 2喷头执行刮墨动作
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_2_26]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X马达停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_27]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 7000
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 刮片复位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_2_2_28]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待1马达停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_29]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 820
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 小车去闪喷位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_2_30]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_31]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 4000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 100
strRemarkFlash = 执行闪喷动作
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降至限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_2_2_32]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 878
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 回清洗原点
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_2_33]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_2_2_34]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 97
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 回清洗位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_2_2_35]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_0_23]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_NUM_0_0_1]
nCleanActionNum = 24
[CLEANACTION_0_0_1_0]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降找限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_0_1_1]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机复位完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_1_2]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 3300
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏上升封住喷头
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = LY信号输出
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_0_1_3]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏上升完成
dwWaitTime = 4000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_1_4]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = LY信号关闭
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_0_1_5]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭LM抽墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 5000
strRemarkWaitTime = 等待5秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_1_6]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 128
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 小车到刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 等待6秒
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_1_7]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 刮片到喷头1位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_1_8]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_0_1_9]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 抽四秒残墨
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_1_10]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_0_1_11]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 4800
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 到喷头1的位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏下降停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_0_1_12]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启抽残墨信号
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_1_13]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 42
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 执行刮墨动作
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽两秒残墨
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_1_14]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_1_15]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 7000
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 刮片复位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_0_1_16]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_1_17]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 820
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 小车去闪喷位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_1_18]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_1_19]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 4000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 100
strRemarkFlash = 执行闪喷动作
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降至限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_0_1_20]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 878
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 回清洗原点
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_1_21]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_1_22]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 97
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 回清洗位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_1_23]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_NUM_0_0_2]
nCleanActionNum = 36
[CLEANACTION_0_0_2_0]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降找限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 22
[CLEANACTION_0_0_2_1]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机复位完成
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_2]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 3300
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏上升封住喷头
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = LM信号输出
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_0_2_3]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = LY信号开
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_0_2_4]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 5
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏上升完成
dwWaitTime = 4000
strRemarkWaitTime = 抽墨4秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_2_5]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = LM信号关闭
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽墨两秒
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_0_2_6]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = LY信号关闭
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_0_2_7]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭LM抽墨信号
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 5000
strRemarkWaitTime = 等待5秒
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_2_8]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 61
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 小车到刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 等待6秒
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_2_9]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 0
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 刮片到喷头1位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_10]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_0_2_11]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_0_2_12]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 6000
strRemarkWaitTime = 抽六秒残墨
nOutput = 21
[CLEANACTION_0_0_2_13]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 18
[CLEANACTION_0_0_2_14]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 17
[CLEANACTION_0_0_2_15]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 3300
nRunSpeed = 2000
strRemarkMoto = 到喷头1的位置
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待墨盏下降停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_0_2_16]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 1
strRemarkSwitch = 开启抽残墨信号
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_17]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 42
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 执行刮墨动作
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 2000
strRemarkWaitTime = 抽两秒残墨
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_2_18]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 关闭抽残墨
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_19]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 7000
nRunSpeed = 2000
strRemarkMoto = 刮片复位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_0_2_20]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待刮片电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_21]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 25
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 到喷头2刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_2_22]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_23]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 4800
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 去喷头2刮墨位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_0_2_24]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待1马达停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_25]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 42
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 2喷头执行刮墨动作
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_2_26]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X马达停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_27]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 7000
nRunSpeed = 2500
strRemarkMoto = 刮片复位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 6
[CLEANACTION_0_0_2_28]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 6
strRemarkWaitMotoStop = 等待1马达停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_29]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 1
nRunDistance = 820
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 小车去闪喷位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_2_30]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X运动停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_31]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 4000
nMicrofrequency = 1024
nFlashGapTime = 100
strRemarkFlash = 执行闪喷动作
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 256
nRunDir = 1
nRunDistance = 40000
nRunSpeed = 3000
strRemarkMoto = 墨盏下降至限位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 19
[CLEANACTION_0_0_2_32]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 878
nRunSpeed = 120
strRemarkMoto = 回清洗原点
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_2_33]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 等待X电机停止
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
[CLEANACTION_0_0_2_34]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 128
nRunDir = 0
nRunDistance = 97
nRunSpeed = 60
strRemarkMoto = 回清洗位
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 0
[CLEANACTION_0_0_2_35]
nReMark = 0
nShowAction = 0
nFlashTime = 0
nMicrofrequency = 0
nFlashGapTime = 0
strRemarkFlash = 
nCpcMotorPolarityLorR = 0
nRunAccDistance = 0
nRunDir = 0
nRunDistance = 0
nRunSpeed = 0
strRemarkMoto = 
bSwitch = 0
strRemarkSwitch = 
nWaitMotorStop = 0
strRemarkWaitMotoStop = 
dwWaitTime = 0
strRemarkWaitTime = 
nOutput = 20
