[SPECIAL_FEATURE_CFG]
bWhiteInkCtrlShowEnable = 255
bSmartPrintCtrlShowEnable = 1
uiEpsonVoltageAdjustMode = 1
bYMoveBeforePrintEnable = 0
bHeadClearShowEnable = 0
bUSBHighSpeedEnable = 0
nCleanModeSel = 0
byRepositionMode = 0
bFlashBeforePrintEnable = 255
bHardwareFastVersion = 0
uiNoPrintPumpTime = 0
uiNoPrintOriginTime = 0
uiPumpTimeAfterOpenSoft = 0
bEpsonEncryptionHead = 0
byTickingEnable = 1
bTemplateVerCombin = 0
bSuctionWind = 0
bDefaultSaveInkEnable = 0
bVsdMode = 0
by1BitTo2BitMode = 3
bAutoRunPaper = 0
bScrollPrint = 0
uiInkStackType = 1
bParametersIntegrationEnalbe = 1
bHardCtrlUv = 1
uiWhiteInklooptime = 1
nInkcyclesEnable = 0
uiSDRAMSize = 1
nUseYRasterMode = 0
bDoubleYCalibrationEnable = 0
bInitPrinterYReposition = 0
bScrollPrintShowEnable = 0
bTestPrintMode = 0
nZMoveMentType = 1
bIsEpsonDoubleColumnMode = 0
nWhiteHeadPosition = 1
bFCBEnable = 0
bFCBShowEnable = 0
bEpsonDecry2Mode = 0
bUsbType = 2
bShowZmotoDataWhileNoZMotoCtrlInSoftware = 0
bZMotoCtrlOppositeInSoftware = 0
bTX800MalpositionFixed = 0
wDeviceIndex = 0
wColorNumberTemp = 6
wHeadGroupNumsTemp = 0
bSingleKeyCtrlType = 1
bTx800SigleHeadPrintColorAndWhite = 0
byDoubleYCaculateMode = 0
bDoubleYPrintCtrlMode = 0
bTwoTx800AndOneR800Mode = 0
bXP600FastPrintMode = 0
bUseSensorForPlatForm = 1
bEnableZHighSensor = 0
bEnableZValueFromHardware = 0
bTempMicroStatus = 0
nLastMetrialSelect = 0
byTwoTx800AndOneR800ModeWriteWaveNums = 1
b4HeadsDoubleSidePrintTheSame = 0
bIfOpen42VSwitch = 0
bIfOld42VCommProtocol = 1
bUsedDCMoto = 0
dbDCMotoXRadio = 0.000000
dbZMotoProbe1 = 0.000000
dbZMotoProbe2 = 0.000000
dbZMotoMutation = 0.000000
byMoveMode = 0
byWallHeadStatus = 0
HeadDistance = 0
bLastMicroStatus = 0
nZSensorType = 0
[RIP_AND_PRINT_CFG]
nRipDataPercentNeedToPrint = 10
bAutoPrintTask = 1
[PLATFORM_MAC_CFG]
fZMoveSpeed = 10.000000
fMaxDistanceOfZMove = 140.000000
fMinDistanceOfZMove = 1.000000
fZValue = 0.000000
dbZRSTAcceDistance = 0.300000
fZRSTMoveSpeed = 1.000000
fZPaperWidth = 0.000000
fZPaperWidthOffset = 0.000001
fZTestHightOffset = 0.000000
fZPaperWidthOffsetAtClean = 0.000000
dwYStartPos = 100.000000
bEnableStartPos = 0
dwUVCtrlMaxTime = 10
bXMotoAlarm = 0
dwXAlarmtoUP = 10
bZAutoReposAfterPrint = 0
dbZMarginTestOffset = 0.000000
dbSafeGuardPos = 0.000000
fMotoZRunToPos = 0.000000
dbZMotorGearRate = 648.916667
bEnableTestHight = 0
uiTestHightSwitch = 0
fZCurrent0 = 0.000000
fZCurrent1 = 0.000000
dbZAcceDistance = 0.500000
dbZHighWhileReady = 0.000000
bySpecialMacType = 0
bHeadGroupJetInk = 3
bEanbelHeatIOCtrol = 1
byCloseHeatIOCtrol = 0
uCloseHeatIOCtrolID = 1
[CLEAN_BEFORE_PRINT_CFG]
wFlashCleaningTimes = 2
wFlashCleaningFrequencyIndex = 1024
wTimeOfEachFlashCleaning = 500
wTimeBetweenEachFlashCleaning = 500
bFlashBeforePrintEnable = 1


[SPECIAL_LEN_CFG]
bIsZUpAfterClear = 0
bEnableXP6004ColBlack=0
fDistanceOfUvLigtToPrintHead=0.000000
nUvLigtToPrintTime=0
nSpeedToOppFlash = 400
bMicroStatusAfterOffline = 0
nStartLen = 25
[START_42V_FUNCTION_CFG]
bIfOld42VCommProtocol = 0
bIfOpen42VSwitch = 1
[UV_LIGHT_CFG]
fDistanceOfUvLigtToPrintHead = 0.000000
